**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Koksnes šķeldas kvalitātes prasības un specifikācija

**Kurināmās šķeldas izmēri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **90%** | **10%** |
| BIEZUMS (mm) | 5 - 15 | 15 - 20 |
| PLATUMS (mm) | 5 - 40 | 40 -50 |
| GARUMS (mm) | 10 - 100 | 100 - 150 |

**Pieļaujamais sastāvs**

* + Skujas – 20%.

**Nav pieļaujams**

* + Metāla un plastmasas izstrādājumi
  + Akmeņi
  + Zeme
  + Celmi
  + Citi svešķermeņi

Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3. Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.

Nepieciešamais kurināmā kopējais piegādes apjoms - 40000 ber/m3.

Piegādes jāveic pa daļām ar piegādātāja transportu vienu reizi nedēļā, pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Šķeldas piegādes sākums ar 01.09.2023

Piegādes vieta: A.Pumpura 12, Talsi, Talsu novads;